Хомутная лента для червячных хомутов с замками W4 Homutprof

 Хомутная лента — это стяжная гибкая лента, применяемая для предметов любых форм и размеров. Из хомутной ленты и замков можно изготовить собственный хомут любого диаметра без специального инструмента. У нас имеется лента и замки класса W4, используемые в условиях повышенной коррозионной нагрузки. Ширина ленты — 8,0мм и 12,7мм.

Материал — сталь нержавеющая, марки А4 или 304, и лента, и замок с винтом.

Также эта лента называется PFS/30 и PFS/3, где 30 и 3 обозначают длину ленты в метрах.

Замки к этой ленте могут быть скомплектованы в любом количестве, по запросу.

Лента может быть использована в судостроении, для подводного оборудования и инфраструктуры, для наружных применений длительной эксплуатации, для дымоходов и др. Подходит для фиксации на вертикальных и наклонных поверхностях промышленного оборудования.

С ее помощью можно закреплять кронштейны соединительных коробок непосредственно на поверхность обогреваемого объекта(труба, резервуар), а также для крепления нагревательных секций на базе кабеля с минеральной изоляцией MIC.

|  |  |
| --- | --- |
| Лента 8,0мм - 30м | Замок 8,0мм |
| Лента 12,7мм - 30м | Замок 12.7мм |

