Червячный хомут высокой нагрузки Hi-Torque W2 HomutProf

У данных хомутов верхний замок дополнительно усилен и приварен к ленте сверху, что позволяет зажимать хомут с повышенным моментом.


Эти хомуты позволяют обжимать более надежно шланги системы охлаждения, а также патрубки грузовиков.

Ширина ленты — 12,7мм; толщина ленты — 0.6мм

Материал хомута – нержавеющая сталь SS300.

Рекомендуемый момент затяжки – 20 Н/м



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Артикул | Диаметры, диапазон | Ширина и толщина ленты, мм |
| **HDE2545** | 25-45 | 15.8\*1.0 |
| **HDE3254** | 32-54 | 15.8\*1.0 |
| **HDE4566** | 45-66 | 15.8\*1.0 |
| **HDE5779** | 57-79 | 15.8\*1.0 |
| **HDE7092** | 70-92 | 15.8\*1.0 |
| **HDE95117** | 95-117 | 15.8\*1.0 |
| **HDE108130** | 108-130 | 15.8\*1.0 |
| **HDE121143** | 121-143 | 15.8\*1.0 |
| **HDE146168** | 146-168 | 15.8\*1.0 |
| **HDE172193** | 172-193 | 15.8\*1.0 |
| **HDE184206** | 184-206 | 15.8\*1.0 |
| **HDE156232** | 156-232 | 15.8\*1.0 |
| **HDE196219** | 196-219 | 15.8\*1.0 |