Пружинный хомут FBS облегченный Homutprof

Пружинные хомуты FBS облегченные используются для фиксации пыльника рулевой рейки на тяге и в других применениях, где необходимо просто зафиксировать шланг или чехол. Также они применимы для шлангов небольшого диаметра для подачи топлива или технической жидкости. Этот хомут нельзя применять для системы охлаждения двигателя, тк он не выдержит циклов расширения/сжатия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Артикул | Ширина | Толщина |
| Пружинный хомут 6,0мм FBS облегченный Homutprof | 0684FBS | 8,4 | 0,6 |
| Пружинный хомут 7,0мм FBS облегченный Homutprof | 0784FBS | 8,4 | 0,6 |
| Пружинный хомут 8,0мм FBS облегченный Homutprof | 0884FBS | 8,4 | 0,6 |
| Пружинный хомут 9,0мм FBS облегченный Homutprof | 0984FBS | 8,4 | 0,6 |
| Пружинный хомут 10,0мм FBS облегченный Homutprof | 1084FBS | 8,4 | 0,6 |
| Пружинный хомут 11,0мм FBS облегченный Homutprof | 1184FBS | 8,4 | 0,6 |
| Пружинный хомут 12,0мм FBS облегченный Homutprof | 1284FBS | 8,4 | 0,6 |
| Пружинный хомут 13,0мм FBS облегченный Homutprof | 1384FBS | 8,4 | 0,6 |
| Пружинный хомут18,0мм FBS облегченный Homutprof | 1812FBS | 12,0 | 0,6 |
| Пружинный хомут 20,0мм FBS облегченный Homutprof | 2012FBS | 12,0 | 0,6 |
| Пружинный хомут 24,0мм FBS облегченный Homutprof | 2412FBS | 12,0 | 0,6 |
| Пружинный хомут 30,0мм FBS облегченный Homutprof | 3012FBS | 12,0 | 0,6 |

