Хомут ШРУСа низкопрофильный для квадроциклов Oetiker

Хомуты низкопрофильные используются на приводных валах квадроциклов, чтобы хомуты не цеплялись за препятствия и соответственно, не срывало хомут и пыльник с привода ШРУСа.

Материал хомута – нержавеющая сталь, № 1.4301 / UNS S30400

Стойкость к коррозии согласно DIN EN ISO 9227

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон размеров | Ширина х толщина | Элементы для компенсации допусков |
| 19.5-60.0 мм | 10.0 х 0.8 мм | 1 волна |
| 40.0-120.5 мм | 10.0 х 0.8 мм | 3 волны |

