Стяжка кабельная стальная (СКС) 304

Стяжка кабельная металлическая нержавеющая с самофиксирующимся замком предназначена для монтажа или стягивания между собой в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур.



Материал — нержавеющая сталь AISI 304. Обладают повышенной коррозионной стойкостью к химическим соединениям и морской воде.

Покрытие — отсутствует.

Температура эксплуатации — от -60 градусов по Цельсию до +550 градусов по Цельсию.

Температура монтажа — от -50 градусов по Цельсию.

* Для наружной и внутренней установки.
* Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода.
* Усовершенствованный замковый механизм.
* Специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты.
* Минимальное усилие при затяжке.
* Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде.

Параметры стяжек:

* 7,9мм\*200мм, диаметр до 50мм;
* 7,9мм\*500мм, диаметр до 128мм

 